# 

**X-Gamer Mouse ML7000**

# Herní myš

**Uživatelská příručka**


# Představení

X-Gamer Mouse ML7000 je myš primárně určená na hry s bohatými možnostmi doprovodného nastavení.

# Instalace


Vložte CD do počítače. Nainstalujte program. Připojte myš do počítače a počkejte na hlášku Your device is ready to use. Ovládací aplikaci najdete v systémové liště. Kliknutím levým tlačítkem myši ji spustíte.

Můžete začít s konfigurací myši.




# Základní nastavení

**Změna funkce tlačítka**


V oddíle **Nastavení tlačítka** vyberte tlačítko, jehož funkci chcete změnit. Vyberte ze seznamu novou funkci. Pomocí **Potvrdit**volbu uložte.

**Spoušť**

Aplikace umožňuje nastavení speciální střelby pod konkrétní tlačítko. V oddíle **Nastavení tlačítka** vyberte tlačítko myši, u kterého chcete funkci nastavit, a zvolte **Spoušť**. Zvolte **Rychlost** a počet opakování (**Kolikrát**), popř. tlačítko klávesnice, které bude tuto funkci zastupovat. Volbou OK nastavení potvrdíte.


**Kombinace profilů Mode A, Mode B**

Aplikace umožňuje spuštění různých funkcí za pomocí stisku více tlačítek.

*****Příklad: Zvolte****Mode A*** *a v oddíle* ***Nastavení tlačítka*** *nastavte např. na tlačítko 5 funkci* ***Shift****. Přepněte na* ***Mode B*** *a v****Nastavení tlačítka*** *na tlačítko 2 nastavte funkci Windows – Tento počítač. Pomocí* ***Potvrdit*** *volbu uložte. Poté stačí držet tlačítko 5, současně stisknout tlačítko 2 a otevře se Můj počítač.*


**Rychlost přenosu**

Umožňuje nastavit rychlost přenosu dat mezi myší a počítačem v rozmezí 125 až 1 000 Hz. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva.


**Nastavení DPI**


Myš umožňuje nastavení čtyř rozlišení DPI. V sekci **Nastavení DPI** lze určit jednotlivé rozlišení DPI a barvu, kterou bude myš svítit po přepnutí na vybrané DPI.

**Kombinace kláves**


Aplikace umožňuje nastavení kombinace stisku více kláves po vybrané tlačítko. V oddíle **Nastavení tlačítka** vyberte tlačítko, jehož funkci chcete změnit a nastavte, kterou klávesovou zkratku má tlačítko zastupovat. Volbou **OK** nastavení potvrdíte.

**Nastavení maker**


Aplikace umožňuje vykonání nastavené sekvence operací po stisku vybraného tlačítka myši. Pro nastavení makra je nejprve nutné vstoupit do menu **Upřesňující nastavení** a v oddíle **Nastavení maker** napsat nové jméno pro makro (**Název makra**) a zvolit **Počet opakování**, kolikrát se má makro provést. Volbou **Nové** vytvoříte jméno makra. Následně po klepnutí na **Spustit záznam** proveďte seznam operací (stisků tlačítek klávesnice), které má makro provádět. Nahrávání ukončíte volbou **Zastavit záznam**. Volbou **Potvrdit** makro sekvenci uložíte.

Vraťte se zpátky do nabídky **Základní nastavení** a v oddíle **Nastavení tlačítka** zvolte tlačítko, po jehož stisku se makro spustí. Vyberte název makra, které jste v předchozím kroku vytvořili a zvolte, jak se má makro chovat po stisku tlačítka (může mít specifický počet opakování, může se ukončit stiskem jiného tlačítko nebo může probíhat, dokud je tlačítko na myši stisknuté). Volbou **OK** vše potvrdíte.

**Upřesňující nastavení**

V tomto menu můžete kromě nastavení makra (viz kapitola **Nastavení maker**) upravovat **Rychlost myši**, **Rychlost rolování** a **Rychlost dvojkliku**.

# Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

# Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) prohlašuje, že X-Gamer Mouse ML7000 je ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/30/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na [www.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz).

Tiskové chyby vyhrazeny.

**X-Gamer Mouse ML7000**

# Herná myš

**Užívateľská príručka**


# Predstavenie

X-Gamer Mouse ML7000 je myš primárne určená na hry s bohatými možnosťami sprievodného nastavenia.

# Inštalácia


Vložte CD do počítača. Nainštalujte program. Pripojte myš do počítača a počkajte na hlášku Your device is ready to use. Ovládacie aplikácii nájdete v systémovej lište. Kliknutím ľavým tlačidlom myši ju spustíte.

Môžete začať s konfiguráciou myši.




# Základné nastavenie

**Zmena funkcie tlačidla**


V oddiele **Nastavení tlačítka** vyberte tlačidlo, ktorého funkciu chcete zmeniť. Vyberte zo zoznamu novú funkciu. Pomocou **Potvrdit** voľbu uložte.

**Spoušť**

Aplikácia umožňuje nastavenie špeciálne streľby pod konkrétne tlačidlo. V **Nastavení tlačítka** vyberte tlačidlo myši, pri ktorom chcete funkciu nastaviť, a vyberte **Spoušť**. Vyberte **Rychlost** a počet opakovaní (**Kolikrát**), popr. tlačidlo klávesnice, ktoré bude túto funkciu tiež zastupovať.


**Kombinácia profilov Mode A, Mode B**

Aplikácia umožňuje spustenie rôznych funkcií za pomocou stlačenia viacerých tlačidiel na myši.

*Príklad: vyberte* ***Mode A****, a v oddiele* ***Nastavení tlačítka*** *nastavte napr. na tlačidlo 5 funkciu* ***Shift****. Prepnite na* ***Mode B*** *a v oddiele* ***Nastavení tlačítka*** *napr. na tlačidlo 2 nastavte funkciu* ***Windows*** *– Můj počítač. Pomocou* ***Potvrdit*** *voľbu uložte. Potom stačí držať tlačidlo 5, súčasne stlačiť tlačidlo 2 a otvorí sa Môj počítač.*


**Rychlost přenosu**

Umožňuje nastaviť rýchlosť prenosu dát medzi myšou a počítačom v rozmedzí 125 až 1 000 Hz. Čím vyššia hodnota, tým rýchlejšia odozva.


**Nastavení DPI**


Myš umožňuje nastavenie štyroch rýchlostí DPI. V sekcii **Nastavení DPI** dá určiť jednotlivé rýchlosti DPI a farbu, ktorú bude myš svietiť po prepnutí na vybrané DPI.

**Kombinace kláves**


Aplikácia umožňuje nastavenie kombinácie stlačení viac kláves po vybranej tlačidlo. V oddiele **Nastavení tlačítka** vyberte tlačidlo, ktorého funkciu chcete zmeniť a nastavte, ktorú klávesovú skratku má tlačidlo zastupovať. Voľbou **OK** nastavenie potvrdíte.

**Nastavení maker**


Aplikácia umožňuje vykonanie nastavenej sekvencie operácií po stlačení vybranej klávesy myši. Pre nastavenie makra je najprv nutné vstúpiť do menu **Upřesňující nastavení** a v oddiele **Nastavení maker** napísať nové meno pre makro (**Název makra**) a zvoliť **Počet opakovaní**, koľkokrát sa má makro vykonať. Voľbou Nové vytvoríte meno makra. Následne po kliknutí na **Spustit záznam** vykonajte zoznam operácií (stiskov tlačidiel klávesnice), ktoré má makro vykonávať. Nahrávanie ukončíte voľbou **Zastavit nahrávání**. Voľbou **Potvrdit** makro sekvenciu uložíte.

Vráťte sa späť do ponuky **Základní nastavení** a v oddiele **Nastavení tlačítka** zvoľte tlačidlo, po ktorého stlačení sa makro spustí. Vyberte názov makra, ktoré ste v predchádzajúcom kroku vytvorili a vyberte, ako sa má makro správať po stlačení tlačidla (môže mať špecifický počet opakovaní, môže sa ukončiť stlačením iného tlačidlo alebo môže prebiehať, kým je tlačidlo na myši stlačené). Voľbou **OK** nastavenie potvrdíte.

**Upřesňující nastavení**

V tomto menu môžete okrem nastavenia makra (viď kapitola **Nastavení maker**) upravovať **Rychlost myši**, **Rychlost rolování** a **Rychlost dvojkliku**.

# Likvidácia

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

# Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno) prehlasuje, že X-Gamer Mouse ML7000 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 2014/30/EU.

Kompletný text prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.

Tlačové chyby vyhradené.

**X-Gamer Mouse ML7000**

# Gaming mouse

**User manual**


# Introduction

X-Gamer Mouse ML7000 is a mouse primarily designed for games with a wealth of options.

# Installation


Insert the CD into your computer. Install the application. Connect your mouse to your computer and wait for the message Your device is ready to use. The control application can be found in the system tray. Click the left mouse button to start it.

You can start with the mouse configuration.




# Basic Settings

**Change button function**

In the **Key Setting** section, select the button whose function you want to change. Select a new feature from the list. Use **Apply** to save the option.

**Fire Key**

The application allows you to set a special shot under a specific button. In the **Key Setting**, select the mouse button for which you want to set the feature and select **Fire Key**. Select the speed and number of reps, or a keyboard button that will also represent this feature. Confirm with **OK**.

****

**Profile combination of Mode A, Mode B**


The application allows you to run various functions by pressing multiple mouse buttons.

*Example: Select* ***Mode A****, and in the* ***Key Setting*** *section, for example, set 5 to* ***Shift****. Switch to* ***Mode B*** *and in the* ***Key Setting****, for example, set 2 to Windows -* ***My Computer****. Use* ***Apply*** *to save the option. Then hold down button 5, press 2 at the same time and the My Computer opens.*




**Report Rate Settings**

Allows you to set the data transfer rate between the mouse and the computer in the range of 125 to 1000 Hz. The higher the value, the faster the response.


**DPI Setting**


The mouse allows you to set up four DPI speeds. In the DPI Setting section, you can specify the individual DPI rates and the color the mouse will light when you switch to the selected DPI.


**Combo Key**

The application allows you to set the combination of pressing multiple keys after the selected button. In the **Key Setting** section, select the button whose function you want to change and set which shortcut key to represent. Select **OK** to confirm. 

**Macro function**


The application allows you to perform a set sequence of operations after pressing the selected mouse key. To set up a macro, you first have to enter the **Advanced Setting** menu, and in the **Macro Setting** section, type a new **Macro Name** and select **Loop Times** how many times the macro should be done. Select **New** to create a macro name. Then click **Start Recording** to perform a list of operations (pressing keypads) to perform the macro. To stop recording, select **Stop Recording**. Select **Confirm** macro to save the sequence.

Go back to the **Bacic Settings** menu and in the **Key Setting** section, select the button on which the macro will start. Select the name of the macro you created in the previous step and choose how the macro behaves when you press a button (it can have a specific number of reps, it can end with another button, or it can run while the mouse button is pressed). Select **OK** to confirm.

**Advanced Settings**

In this menu, you can adjust the mouse speed, scroll, and double-click in addition to setting the macro (see chapter Macro function).

**Disposal**

 The crossed-out wheeled bin symbol in the manual, on the product or on the packaging means that all electrical and electronic products, batteries and accumulators must be stored separately in the European Union at the end of their service life.

Never dispose of remanent equipment to normal household waste. Once it has been used, it must be handed over to the appropriate collection point where it will be recycled or disposed of in an environmentally friendly manner. Failure to follow these guidelines is illegal.

**Declaration of Conformity**

 This importer, Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno, Czech Republic), declares that the X-Gamer Mouse ML7000 is in compliance with the essential requirements of Directive 2014/30/EU.

The full text of the Declaration of Conformity is available for download at [www.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz).

Print errors reserved.

**X-Gamer Mouse ML7000**

# Mysz dla graczy

**Instrukcja obsługi**


# Prezentacja

X-Gamer Mouse ML7000 to mysz zaprojektowana przede wszystkim do grania i mająca bogate możliwości ustawień towarzyszących.

# Instalacja


Włożyć dysk CD do komputera. Zainstalować program. Podłączyć mysz do komputera i zaczekać, aż pojawi się komunikat „Your device is ready to use”. Aplikację sterującą można znaleźć w pasku zadań. Klikając lewym przyciskiem myszy, można ją uruchomić.

Można rozpocząć konfigurację myszy.




# Podstawowe ustawienia

**Zmiana funkcji przycisku**

W sekcji **Key Setting** wybrać przycisk, którego funkcję chcesz zmienić. Wybrać z listy nową funkcję. Wybór zatwierdza się, klikając na **Apply**.

**Fire Key**

Aplikacja umożliwia ustawienie specjalnego strzału pod konkretny przycisk. W sekcji **Key Setting** wybrać przycisk myszy, dla którego chcesz ustawić funkcję, i wybrać **Fire Key**. Wybrać szybkość (**Speed**) i liczbę powtórzeń (**Times**), albo przycisk klawiatury, który tę funkcję będzie zastępować. Ustawienie można potwierdzić, klikając w **OK**.

****


**Kombinacja profili Mode A, Mode B**

Aplikacja pozwala uruchamiać różne funkcje poprzez naciśnięcie większej liczby przycisków.

*Przykład: Wybrać* ***Mode A*** *i w sekcji* ***Key Setting*** *ustawić funkcję* ***Shift*** *np. na przycisk 5. Przejść do* ***Mode B*** *i w* ***Key Setting*** *ustawić funkcję Windows – My Computer na przycisk 2. Potwierdzić wybór, klikając na* ***Apply****. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk 5, naciskając jednocześnie przycisk 2, po czym otworzy się Mój komputer.*

**Report Rate Settings**


Umożliwia ustawienie szybkości przesyłania danych między myszą a komputerem w zakresie od 125 do 1 000 Hz. Im wyższa wartość, tym szybsza reakcja.

**DPI Setting**


Mysz umożliwia ustawienie czterech poziomów rozdzielczości DPI. W sekcji DPI Setting można określić indywidualną rozdzielczość DPI i kolor, którym mysz będzie świecić po przejściu do wybranej DPI.


**Combo Key**


Aplikacja umożliwia ustawienie kombinacji naciśnięcia kilku klawiszy przypisanych dla wybranego przycisku. W sekcji **Key Setting** należy wybrać przycisk, którego funkcję chcesz zmienić, oraz ustawić, który skrót klawiszowy ma być zastąpiony przez ten przycisk. Ustawienie zatwierdza się, klikając w OK.



**Macro function**


Aplikacja umożliwia wykonanie ustawionej sekwencji operacji po naciśnięciu wybranego przycisku myszy. W celu ustawienia makra należy najpierw wejść do menu **Advanced Setting**, w sekcji **Macro Setting** wpisać nową nazwę makra (Macro name) i wybrać liczbę powtórzeń (Loop Times), określającą ile razy makro powinno zostać wykonane. Wybierając opcję **New**, utworzyć nazwę makra. Następnie po kliknięciu na **Start Recording** wykonać listę operacji (naciskając wybrane przyciski klawiatury), które makro ma przeprowadzić. Nagrywanie można zatrzymać wybierając opcję **Stop Recording**. Sekwencję zatwierdza się, klikając w **Confirm makro**.

Wrócić do menu **Basic Settings** i w sekcji **Key Setting** wybrać przycisk, po którego naciśnięciu nastąpi uruchomienie makra. Wybrać nazwę makra wytworzonego w poprzednim kroku i wybrać dane makro powinno się zachować po naciśnięciu przycisku (może mieć określoną liczbę powtórzeń, może zostać zakończone przez naciśnięcie innego przycisku lub może trwać, dopóki przycisk na myszy będzie wciśnięty). Wszystko można potwierdzić, klikając w OK.

**Advanced Settings**

W tym menu można, obok ustawienia makra (zobacz rozdział **Macro function**), regulować prędkość myszy (**Mouse speed**), przewijania (**Scrolling speed**) i podwójnego kliknięcia (**Double-Click Speed**).

# Utylizacja

Użycie symbolu przekreślonego kosza w instrukcji obsługi, na produkcie lub opakowaniu oznacza, że wszystkie produkty i akumulatory elektryczne i elektroniczne na terenie Unii Europejskiej muszą po ukończeniu ich eksploatacji zostać złożone do zbiórki selektywnej.

Zużytego urządzenia nigdy nie wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. Po skończeniu jego eksploatacji należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki, gdzie zostanie zapewniony jego recykling albo ekologiczna utylizacja. Nieprzestrzeganie niniejszych wytycznych jest niezgodne z prawem.

# Deklaracja zgodności

Niniejszym importer, spółka Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) deklaruje, że X-Gamer Mouse ML7000 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy 2014/30/EU.

Pełny tekst Deklaracji zgodności do pobrania na [www.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz). Zastrzega się prawo do błędów w druku.